武 汉 工 商 学 院

招（议）标文件
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招标项目名称: 武汉工商学院3#、4#、5#栋学生公寓家具采购及安装工程

武汉工商学院招投标办公室

二○二五年四月二十五日
第一部分   招标邀请
根据我方实际需求，现面向社会诚招具有实力的单位参与我院项目的投标，欢迎能按标书要求提供优质服务的供应单位前来投标。

1、 招标项目名称：  武汉工商学院3#、4#、5#栋学生公寓家具采购及安装工程

经招标方认可资格合格的投标单位携带有关有效证件到武汉工商学院招投标办公室办理招标文件购买事宜，每份招标文件需交  500 元资料费（该费用收取后概不退还）。
每个投标单位须在开标一天前，交纳投标保证金100000.00元（拾万元），收款单位：武汉工商学院

开户行：建行武汉洪福支行

账  号：42001237044050001270 

开标后未中标单位的保证金在三十个工作日内不计息全额退还,中标单位的保证金则转为合同履约保证金。

二、投标截止时间

投标单位按甲方要求准时将投标文件交到武汉工商学院招投标办公室。如有延误，视为废标；中标单位应在我院规定的时间内与我院签订合同，逾期视中标单位放弃中标，我院有权扣留保证金。

三、交货安装时间要求：安装场地分楼层交付于投标方进场安装，材料上楼投标方自行搬运上楼，楼层交付之日起五天内安装完成，并完成清运相关垃圾。如逾期未按期交付，招标方按每日1万元罚款从投标保证金中扣除，逾期第三天按每日10万元罚款并赔偿因本工程延误给招标方造成的损失，直接在合同款中扣除。
四、付款方式：

工程完工招标方组织验收合格后支付货款的95%；一年后招标方组织验收合格无利息支付剩余5%的货款。

投标方付款前做到工完场清，结清与总包的水费、电费、保洁费。

五、开标日期：另行通知
招标单位：武汉工商学院

执行单位：武汉工商学院招投标办公室
地    址：武汉市洪山区黄家湖西路3号

联系单位：武汉工商学院招投标办公室

联 系 人：胡老师 027-88147040
第二部分   投标须知

一、招标文件要求及相关说明

1、对投标人的要求：

（1）具有独立法人资格、有能力提供招标货物及服务的国内制造商（包括在中国境内生产及注册的外国独资或中外合资、合作企业）。

（2）具有独立承担民事责任的能力。

（3）具有良好商业信誉，注册资金在1000万以上。

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（6）三年内在经营活动中没有违法、违纪或不良记录。

（7）投标人需是制造生产厂家。

2、无论投标结果如何，投标者自行承担投标发生的所有费用。

3、所供设备、材料必须具有明确的生产厂家、型号、规格、产地证书、合格证、产品质检报告等。

4、投标价均按人民币报价，且包含设备运输、施工、安装、安全、税金、水电费、保洁费。

二、投标书内容

1)商务部分文件：
(1)保证金汇款凭证；
(2)投标函；
(3)投标报价一览表；
(4)投标分项报价表；
(5)法人代表身份证明书；
(6)法人代表授权委托书；
(7)投标设备质量保证书；
(8)企业资质证明文件：
①营业执照复印件；

②企业资质等级证书文件；

③制造商证明文件原件；
④产品原材料检测报告和产品成品检测报告；
⑤委托代理人身份证复印件；

(9)安装施工技术人员基本情况一览表；
2）技术部分文件
（1）设备性能说明；
（2）质量保证措施；
（3）安装施工组织设计；
（4）施工工艺流程；
（5）施工现场组织机构；
（6）安全保障措施；
（7）文明施工及方案；
（8）货物检验、验收执行标准；
（9）调试和验收要求；
（10）详细交货资料清单；
（13）其他声明：
①售后服务承诺；
②保修期满后维保服务；
③质保期内全责项目；
④人员培训计划；


三、投标文件一式伍份，请注明正、副本，其中正本一份，副本四份，要求密封包装，同时投标人须提供电子版投标文件壹份。并在拆缝处加盖印章或签名密封。

四、本次招投标采取评标员集中议标方式，对未中标的单位我方不负责解释。

五、武汉工商学招投标办公室保留此招标文件的解释权。

第三部分技术要求（参考）

产品技术参数及要求

（一）学生公寓组合家具（含床、衣柜、书桌、储物柜、公寓椅）
规格：6000×900×2100mm/2850（带可收缩蚊帐杆）。
1、技术要求：
（1）钢制部分：
工艺要求：主件表面经充分酸洗、磷化、钝化处理，环氧聚酯热固粉末（环保一级）高压恒温静电喷塑，喷涂均匀，附着牢固，耐腐蚀，耐划擦，耐冲击。金属配件做除锈和防腐处理。
表面要求:喷塑后，热固粉与所有贴面附着牢固，不易脱落，无气泡；表面硬度较大，不易划伤；有较强的抗涂鸦能力与防破坏能力，便于维护。
焊接要求：按GB/T3325-2008，CO2保护焊，镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精细打磨，光洁平整。
连接要求：嵌齿卡口连接，无螺栓；封堵：。
钢管涂装：酸洗、磷化、钝化，环氧聚酯热固粉末（环保一级）高压静电喷塑。
安装要求：钢板及连接件安装严密、平整、端正、牢固，结合处无崩茬或松动，外露栓头加塞ABS工程塑料内外套。
钢材品牌：宝钢、武钢、重钢等优质钢材，或同等品牌同品质的钢材。
（2）木制部分：木制部分材料选用优质中密度纤维板，板材要求结构强度高、稳定性好不易变型、材质轻、具有良好的弹性和韧性，耐冲击和振动。参考品牌包括：吉森木业、兔宝宝、优质树、千年舟，或其他同层次的品牌。
2、公寓床主要部件
（1）★边立柱：采用截面≥65×65×1.2mm高频焊接封口型材管.型材成型方式为优质冷轧钢板经成型线轧制而成，带加强筋；管材为八边形倒圆角设计，防撞美观；采用封闭式型材使立柱抗扭距性增强。（提供合格的产品检测报告）
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               边立柱截面参考图           边立柱参考效果图
（2） ★防撞前床厅：采用截面规格≥86mm（含防撞梁高86±9mm）×38mm（±2mm），壁厚1.2mm（±0.2mm）；管材采用优质品牌大厂冷轧带钢，采用大型焊管设备经多道连续变形模辊压、定径模挤出成型，自动高频焊接为闭口型材管（尺寸详见截面示意图）；上端呈直线型，下端呈弧线型，床厅内侧直边面分别有5个孔位，用于安装5根床换；整体设计转角圆润，防碰伤，安全美观，多曲面抗扭矩和承载力更加优越。

（3） ★防撞条：采用2种不同特性的优质改性材料（UPV+PVC）复合挤出成型，中空多腔设计，外形曲面造型，内硬外弹：其中内层为高韧性材质，依靠自身应力紧密牢固贴合于床梁下端，外层为高弹性材质，一旦头部碰撞起到安全缓冲保护作用。免粘胶、免紧固件，不松动、不脱落；环保无毒性，耐寒耐热抗老化。
防撞条截面尺寸：最宽：38mm（±1），最窄32mm（±1）,高34mm（±1）。
前床厅组件截面规格：高86mm（±2mm）×宽38mm（±2mm）。
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防撞前床厅参考效果图
（4）★后床厅规格：72mm（±2mm）×32mm（±2mm）×1.2mm（±0.2mm）高频焊接封口型材管，下方为圆边，上方为直边，且设计有一缺口，方便床铺板的安装。型材成型方式为优质冷轧钢板经成型线轧制而成。（提供合格的产品检测报告。
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后床厅截面参考图              后床厅参考图
（5）★卡式连接件：规格为32mm(±2mm）×180mm(±2mm）×2mm(±0.1mm）卡入式连接挂件均位于立柱一个完整弧形凹凸面卡式安装贴合，连接扣点采用不小于3个位置纵向垂直连接，每个扣点与立柱接触面不小于3面。整体卡扣隐藏式,表面平整光滑，无冲压孔。（提供合格的产品检测报告）
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卡式连接件参考示意图
（6） ★蚊帐杆：蚊帐杆连接件：≥￠19×0.8mm圆管，工业锁紧技术应用，加装弹性阻尼胀套防滑设计；帐杆高低调节快捷方便。蚊帐杆底座内外套与立柱嵌入连接，结构牢固，不易拔出。（提供合格的产品检测报告）

（7） ★前床厅护栏：护栏高度为300mm，采用钢板一次冲压成型护栏支撑架，上中下三根护栏管分别为￠32×1.0mm金属圆管、￠19×1.0mm金属圆管、20×20×1.0mm金属半圆管与冲压护栏穿心连接一体成型，护栏底部加装15mm厚三聚氰胺颗粒板，可张贴编号；护栏支撑架与床梁焊接固定。   
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前床厅护栏参考示意图

（8）★爬梯：
1　 ★爬梯钢架：20mm*40mm*1.0mm高频焊接镀锌椭圆管制作,爬梯与中立柱采用拉换连接；                                     
2　 ★脚踏板(320*90*18mm)：钢制踏板，厚度为1.2mm，踏板带压制花纹且中间内嵌夜光条(290*25*5mm),与钢制踏板无缝连接，夜光条表面加附9根防滑条，且具有夜晚可视，防止学生意外滑倒等功能。   
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爬梯踏步参考示意图
（9）床换：≥27×27×1.1mm厚高频焊接闭口型管材，截面为梯形，四周倒圆角，床换5根；床换卡入床厅内，与床厅左右两面接触受力，从上往下越压越紧，牢固、不脱落；床换上下两面均不接触床厅，静音防噪，床换侧面设定位凸包，防止前后移动脱落，与床厅的连接更加稳固，保障使用安全。
（10）床头护栏及床中护栏：横杆或弯管为φ22×1.0mm圆管，竖管为≥φ19×1.0mm圆管，下方加装E1级16mm厚三聚氰胺板。[image: image13.jpg]2023106713 1234





（11）床铺板：采用厚度≥12mm的环保实木铺板，每块床板的拼装板数不得超过7块，固定横条不少于4条实木方料，所用木材需进行防虫、除脂、干燥处理，不允许使用有边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等影响产品结构强度和外观的材料，材质符合国家标准要求。床板出厂时木材含水率不高于12%。
3、床下组合柜体及其他部分：
（1）床下组合柜的衣柜（提供合格的产品检测报告）
建议规格：600×815×1700mm； 

a、 衣柜为通门设计，柜门内设计为上下两层，上层较短，下层较长，下层空间内设计有一根不锈钢挂衣杆。材料具有抗冲击、耐老化、耐磨、防火、不变色等性能。门板上都设计有透气孔，使柜体内的物件不致产生异味。主材采用 0.6mm 厚的冷轧钢板，背板厚0.5mm；具体式样参考下面透视图：
b、 ★为了防止柜体底部与地面接触受潮，在柜体底部加装有防潮柜脚。柜脚规格长100mm,宽100mm，高80mm，采用厚度1.2mm碳素钢板，一体冲压成型，带折边加强筋，底部设计卡扣式ABS消音耐磨垫。造型美观，承载力好。
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床下组合桌柜中衣柜透视图     柜门拉手及锁扣参考示意图防    潮柜脚参考示意图
（2）多功能学习桌：（提供合格的产品检测报告）
★多功能桌面建议规格：1120mm×600mm×25mm，基材为25mm厚E0级多层实木生态板基材，采用高新技术一次性压模成型，桌面前端设计为鸭嘴边连同四周一次成型注塑封边，四周无接缝，产品美观且更加经久耐用，增加产品的使用寿命。桌面后端两边有分别有杯槽，中间设计有放置平板电脑的凹槽及线孔，便于学生学习，且挡沿加高，防止学生的学习用具掉落。
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学习桌桌面参考示意图        

学生桌面和侧书架及衣柜连接细节图[image: image19.jpg]
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（3）学习桌正面吊书架：（提供合格的产品检测报告）
     建议规格为：1100mm×240mm×320mm;桌面正前方设计有吊书架，吊书架主材采用不低于 0.6mm 厚的一级冷轧钢板冲压成型；具有抗冲击、耐老化、耐磨、防火、不变色等性能；每块层板均匀载荷（承重）应≥50kg；经 24h 的连续试验后，最大挠度应≤4mm ，卸载后的残余变形量在经过2h后≤0.3mm，且无裂痕，不变型 。 吊书架无顶板，两个三角形隔板分成三格，隔板不折弯。
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吊书架参考示意图：
（3）侧面书架：
     建议规格为：815mm×250mm×1700mm;桌面侧面设计有书架，书架主材采用不低于 0.6mm 厚的一级冷轧钢板冲压成型；具有抗冲击、耐老化、耐磨、防火、不变色等性能；每块层板均匀载荷（承重）应≥50kg；经 24h 的连续试验后，最大挠度应≤4mm ，卸载后的残余变形量在经过2h后≤0.3mm，且无裂痕，不变型 。侧书架桌上部分设计均分三层，两块固定层板，桌下部分一层，便于放置行李箱或者电脑主机等。
侧书架和写字桌桌面连接方式如下图 
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侧书架参考示意图               侧书架和桌面连接节点图
（4） 储物柜：（提供合格的产品检测报告）

建议规格：500 mm×500×mm 2100mm； 
（1）储物柜设计为上下三层三扇门板的空间，每人使用一扇门板的空间，故储物柜可供三人使用。材料具有抗冲击、耐老化、耐磨、防火、不变色等性能。门板上都设计有透气孔，使柜体内的物件不致产生异味。主材采用 0.6mm 厚的冷轧钢板，背板厚0.5mm，正面门板可张贴编号；
（2）★防潮柜脚规格为长100mm,宽100mm，高80mm，采用厚度1.2mm碳素钢板，一体冲压成型，带折边加强筋，底部设计卡扣式ABS消音耐磨垫。其目的是为了防止柜体底部与地面接触受潮。
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储物柜参考示意图             储物柜防潮脚及拉手、锁扣参考示意图
（5）五金件：（提供合格的产品检测报告）
均采用优质五金配件。“金博仕 “飞澳”“迪森”品牌。

（6）公寓椅（提供合格的产品检测报告）
规格：坐板420×390×25mm，坐高430mm   
背板420×260×25mm，背高850mm
（1）排脚支架、背架采用 30×15×1.0mm椭圆管，
（2）★座背板采用优质真空吹塑（原材料为 HDPE 高密度聚乙烯），绿色环保，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击。表面皮纹处理，坐板采用弧形加凹型设计，符合人体工程学，为增加座椅的强度及使用寿命，座板底部一次性成型 U 型带弧型托架槽。背板采用弧形设计符合人体工程学，贴合背部，在学生保持坐姿时感觉舒适，不易疲劳。座板有八条透气孔，背板有六条透气孔且有一个提拉孔。
③钢架与地面接触部分加装塑料脚套及胶垫，胶套及脚垫加固处理；
④符合国标 GB\T3524-92，优质品牌钢材。
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公寓椅参考示意图
产品执行标准：
QB/T 2741-2013 《学生公寓多功能家具》
GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》
GB/T3324-2008《木家具通用技术标准》
GB/T3324-2017《木家具通用技术标准》
GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》
GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》
GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》
GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》
QB/T 1951.1-2010《木家具质量检验及质量评定》
QB/T1951.2-2013《金属家具质量检验及质量评定》
GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》
GB/T30062-2013《钢管术语》
GB/T18259-2009《人造板及表面装饰术语》
GB∕T3524-2005《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带》
GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》
QB/T14463-2013《家具封边条技术要求》
GB/T18883-2002《室内空气质量标准》
GB/T18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》
GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》
GB/T10806-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》
GB  28481-2012《塑料家具中有害物质限量》
考效果图片
（一）六人间组合公寓床参考整体效果图：
[image: image27.png]



（二）三人位组合公寓床参考效果图：
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（三）六人间房间整体方案参考立面效果图：
[image: image29.jpg]



（四）三人位宿舍家具床架部分参考线框图：
[image: image30.jpg]



（六）床下组合柜尺寸图
1、床下组合柜参考图
[image: image31.png]



2、床下组合柜正面参考尺寸图
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3、床下组合柜立体尺寸参考图       4、床下组合柜中衣柜参考透视图  [image: image33.png]
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（七）储物柜尺寸图   500mm*500mm*2100mm
[image: image35.jpg]


      
投标人提供小样的要求（参照技术参数及要求）
（1）样品：
公寓椅                                           1把；   
（2）小样 ：                 
A.爬梯踏步                                       1块；
B.边立柱（长度≥300mm）                          1根；     
C.中立柱（长度≥300mm）
D.卡式连接件                                     1块
E.前床厅带防撞条（长度≥300mm）                  1根；
F.柜体主材（长度≥300mm，宽度≥300mm）           1块；
J.桌面                                       实物1块；
H.床厅护栏冲压件                                 1套；
I.防潮柜脚                                       1个；
J.蚊帐杆收缩装置                                 1套；
K.三节轨、拉手及锁扣                             各1套。

	武汉工商学院3#、4#、5#栋学生公寓家具报价清单（六人间）

	序号
	名称
	单价(元）
	合计每位(元）
	预估数量
	备注

	1
	床架
	
	
	3#：166*6=996

4#：137*6=828

5#：137*6=822


	

	2
	床板
	
	
	
	

	3
	衣柜、书架、
	
	
	
	

	4
	桌面板
	
	
	
	

	5
	储物柜
	
	
	
	

	6
	公寓椅
	
	
	
	



备注：报价包材料、包制作、包运输、包装卸、包搬运上楼、包安装、包工期、包质量、包安全、包税金、包水电费、包保洁费。

第四部分
法定代表人授权书

__________________________：

我以______________________（公司名称）法定代表人的身份授权________（姓名）、身份证号___________________，为我单位的全权代表，以我单位的名义签署________________________的报价文件及其它文件，参加开标、询标、商签合同以及处理与之有关的其它事务，我单位均予承认。

单位名称（章）：

法定代表人（签字）：

电话：

年    月   日
