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招标项目名称: 武汉工商学院教学楼-中央空调工程
武汉工商学院招投标办公室
二○二六年四月十六日
第一部分   招（议）标邀请

根据我校建设需求，现面向社会邀请具有实力的单位进行我校的教学楼中央空调工程采购招标，欢迎能满足标书要求的厂家前来投标。

一、招标项目名称：武汉工商学院教学楼中央空调工程
2026年4月/日下午5:00前，经招标方认可资格合格的投标单位携带有关有效证件到武汉工商学院后勤服务中心一楼招投标办公室办理招标文件购买事宜，每份招标文件需交500元资料费（该费用收取后概不退还）。

每个投标单位在递交投标书之前,交纳投标保证金50000.00 元，开标后未中标单位的保证金在十个工作日内不计息全额退还,中标单位的保证金则转为合同履约保证金。

收款单位：武汉工商学院

开户行：建行武汉洪福支行

账  号：42001237044050001270

二、投标截止时间：

投标单位于2026年4月/ 日上午9:00以前，将投标文件交到武汉工商学院招投标办公室。如有延误，视为废标；中标单位应在我院规定的时间内与我院指定的第三方签订合同，逾期视中标单位放弃中标，我院有权扣留保证金。

付款方式：施工完毕经验收合格后支付总工程款的90%，2年质保期满无质量问题支付总货款的10%。
开标日期：另行通知

招标单位：武汉工商学院

执行单位：武汉工商学院招投标办公室

地  址：武汉市洪山区黄家湖西路3号
联 系 人：胡老师 027-88147040
第二部分   投标须知

一、招标方式：邀请招标、议评开标。

二、投标者要求及相关说明：

1、投标者具有独立法人资格，具有相应的经营资质和一定经营规模，具有良好的经营业绩，坚持诚信经营，有良好的服务保障。

2、无论投标结果如何，投标者自行承担投标发生的所有费用及风险。

3、投标价均按人民币报价，且为含制作、运输、安装、验收及税价（普票）。

三、投标费用：无论投标结果如何,投标者自行承担投标发生的所有费用。
四、投标书内容：

1、投标书正本一份，副本肆份。如副本内容与正本内容不符，则以正本为准（投标完后，标书概不退还）；

2、产品详细报价，投标保证金缴纳凭证；

3、故障响应时间及服务承诺细则；

4、投标公司简介、企业法人营业执照、法人代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、主要业绩等。

5、投标公司须列举近三年来在相近高校的经营业绩，包含联系人及联系方式，供货日期，合同金额等，至少列举3例以上，用表格形式。（务必真实）

6、请投标方严格按照我方拟定的标书文件的顺序报价，并注明商品规格，产地等。

五、开标与评标：

1、开标时间和地点：另行通知

2、属于下列情况之一者视为废标：

2.1投标文件送达招标单位的时间超过规定的投标截止时间。

2.2投标文件未经法定代表人或委托代理人签字。

2.3开标后发现招标文件内容有虚假材料或信息。

3、在开标之前，不允许投标方人员与评标成员接触，如果投标方试图在投标书审查、澄清、比较及签合同时向投标方人员施加不良影响，其投标将被视为无效投标或取消投标资格。

4、本次招投标采取评标员集中议标方式，对未中标的单位我方不负责解释。

5、投标单位不得相互串通损害招标单位的利益，一旦发现各投标单位之间串通作弊、哄抬标价，招标单位将取消所有参与串通的投标单位的投标资格并没收投标保证金。

六、中标与签订合同

1、自开标之日起7日内，招标单位向符合条件的单位进行考察，最后商议定标。

2、中标单位如果未按招标单位规定的日期签订合同，或故意拖延签订合同，则招标单位可以扣除其投标保证金并取消其中标资格，另选中标单位。

3、中标单位的投标保证金转为合同履约金。

4、本招标文件未尽事宜，以合同为准。

七、投标单位如有疑问，可以向我方招标负责人进行咨询。

八、武汉工商学院招投标办公室保留此招标文件的解释权。

第三部分 教学楼项目中央空调建设需求

一、项目简介

本次招标工程为武汉工商学院教学楼室内中央空调项目，建筑占地面积为19344.41平方米，总建筑面积约为36012.59平方米，其中地下建筑面积约为7546.75平方米，地上建筑面积约为28465.84平方米；地下一层、地上九层、结构类型：混凝土框架结构。
投标承包范围

中央空调需求：项目一层至七层为教学教室、八层为办公室；其中二层大型报告厅教室不在本次招标范围内、九层不在本次招标范围内，布局详见建筑平面图纸。

室内装饰类型主要为一层、二层、七层室内教室有吊顶、八层办公局部办公室有吊顶；三层、四层、五层、六层及八层局部办公室是无吊顶装饰，具体详见建筑平面图纸。

室内外机安装位置主要设置在四楼裙楼东西两侧露台及屋顶北面东西两侧，

三、系统要求及形式
1.高效、节能、环保的目标。

2.质量好的一线品牌，后期维保、维修费用不高。在武汉有品牌厂家的销售、售后服务机构，能24小时内响应需求。

3.分三种系统形式进行方案加报价形式进行投标

（一）、水系统

项目一层至八层招标范围内的室内空间均采用水系统空调，需考虑学校使用需求变化的同时如何达到节能的效果，非正常使用时间如寒暑假个别教室进行对外培训活动、个别办公室老师加班办公使用空调等情况，如何能够更高效节能，避免因极少教室使用导致空调电费较高等情况；设备能实现远程控制，物联网控制等功能。

（二）、氟系统

项目一层至八层招标范围内的室内空间均采用氟系统空调，需考虑学校使用需求变化的同时如何达到节能的效果，非正常使用时间如寒暑假个别教室进行对外培训活动、个别办公室老师加班办公使用空调等情况，如何能够更高效节能，避免因极少教室使用导致空调电费较高等情况；设备能实现远程控制，物联网控制等功能。
（三）、水+氟系统

项目一层、二层、八层采用氟系统空调，项目三层至七层采用水系统空调，需考虑学校使用需求变化的同时如何达到节能的效果，非正常使用时间如寒暑假个别教室进行对外培训活动、个别办公室老师加班办公使用空调等情况，如何能够更高效节能，避免因极少教室使用导致空调电费较高等情况；设备能实现远程控制，物联网控制等功能。
四、新中央空调设计规范要求

本项目为绿色建筑二星级项目，空调能效需满足现行设计规范及标准要求，

风机效率等级不低于二级能效要求，夏季室内空调设计参数要求室内温度26度，相对湿度≤65%，噪音≤45dB；项目施工完成后需满足绿色建筑二星级相应的验收标准要求等。

五、报价方式：

全水系统中央空调方案+报价

全氟系统中央空调方案+报价

一层、二层、八层氟系统中央空调+三层--六层水系统中央空调方案+报价

七、工期

45个工作日完工。

